三、晨间护理车

**规格：**长度1060mm，宽度480mm，高度920mm

**功能:**

**1、**整车全部采用优质不锈钢板、管冲压、折弯成形，抗腐、耐高温，可进行高温消毒;

**2、**配防水布袋，高强度涂塑牛津布制作，结实耐用，拆卸方便，易清洗；

**3、**护理车分三层,三个层板带三面带80mm高围栏，防止物品滑

落。

**4、**配4寸(φ100脚轮)静音豪华脚轮，两轮带刹车，独立刹车，其特点是刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后， 保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦,制动性能好，稳定性强。

**材质：**

**1、**层板及顶板采用≥1.0mm优质不锈钢板折弯成型，层板内用30×15×1.0mm不锈钢方管加强；立柱采用φ25×1.0mm不锈钢圆管,围栏采用φ13×0.7mm不锈钢圆管焊接成型。

**配置:**配防水布袋，颜色为蓝色。