四、钢塑病历柜车（单排）

**规格：**25格：长度330mm,宽度380mm，高1110mm；

**功能:**

**1、**顶板为优质ABS材质一次注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠；

**2、**安装有一个抽屉，采用静音导轨，抽拉轻松灵活，抽屉内带分隔，可按类分放药品；抽屉下方为一个大容量的带门物品存放空间；

**3、**采用优质冷轧板弯压成型病历夹托条，强度更好，取放病历夹更加方便；

**4、**病历柜车下部配有小门，小门配锁，可锁信病历夹，防止抽出，可有效避免病历夹丢失；

**5、**四个4寸豪华万向轮结构，对角带刹，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全、美观。

**材质：**

**1、**柜身和病历夹托条采用≥1.0mm优质冷轧板折弯成型；抽屉及柜门采用≥0.8mm优质冷轧板折弯成型；

**2、**挂篮采用碳钢钢线φ5mm钢线焊接成型；

**3、**整床采用双重磷化电泳底漆+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色。

**配置:**

**1、**配4寸(φ100脚轮)静音豪华脚轮，两轮带刹车，独立刹车，其特点是刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后， 保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦,制动性能好，稳定性强。

**2、**配钢线杂物篮一个。