五、钢塑抢救车

**规格：**长度655mm,宽度455mm，高1010mm；

**功能:**

**1、**抢救车上部为两个拉板，可向两侧拉开，采用静音导轨，抽拉轻松灵活；拉板下为分隔板放置药品区，可根按类分放；

**2、**配有二个抽屉，采用静音导轨，抽拉轻松灵活，车侧面带锁，可两抽屉同时上锁；抽屉下方为一个大容量的对开门物品存放空间，门带锁；

**3、**配有两个方型带盖塑料垃圾桶，可分开放置医用垃圾；一个杂物篮和一个资料盒，日常护理中可放置医用品；

**4、**四个4寸万向轮结构，对角带刹，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全、美观。

**材质：**

**1、**柜身和病历盒采用≥1.0mm优质冷轧板折弯成型；抽屉及柜门采用≥0.8mm优质冷轧板折弯成型；

**2、**整床采用双重磷化电泳底漆+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色。

**配置:**

**1、**配4寸(φ100脚轮)静音豪华脚轮，两轮带刹车，独立刹车，其特点是刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后， 保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦,制动性能好，稳定性强。

**2、**配病历盒一个，方型带盖垃圾桶两个。