一、两摇三折护理床

**规格：**外形尺寸：长度2140mm,床体宽度960mm，高500mm，床面1900X820mm。

**技术参数:**

1、背部倾斜角度80±5°；腿部倾斜角度35±5°;

2、侧面护栏为全覆式，D型铝合金扶手，厚度≥1.2mm，表面硬化处理；六支不锈钢立柱加铝合金大铝管护栏，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位，强度及操作性极佳。

3、两组摇杆，分别控制背部、腿部床板升降功能；

4、优质冷扎板一次冲压成型喷涂床面板，采用加强肋冲椭圆孔生产工艺，每个孔位都有加强肋的结构设计，使整个床面板的强度增强，坚实耐用;椭圆孔的设计也加大了床面板的通风透气效果；

5、床框两侧前后具备4个点滴架插孔，床框底部两侧具备2个引流尿袋挂钩。

**材质：**

1、床头尾板使用全原料ABS强化塑胶材料，一次吹塑成形，可兼做CPR板应急使用；床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸，满足临床急救需求;

2、床面板以优质冷扎碳钢板≥1.0mm一次冲压成型,采用加强肋冲椭圆孔生产工艺；

3、整床采用双重磷化电泳底漆+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料。

**配置:**

1、配5寸(φ130脚轮)豪华刹车轮四只，高稳定性连动系统，刹车稳定方便。脚轮主体采用铝合金压铸工艺，密封轴承，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。聚氨脂材料不掉色，耐磨性强;中控刹车踏板装置，制动性能好，稳定性强。

2、配ABS四钩伸缩输液杆一根；杂物篮一个。

二、ABS床头柜

**规格：**长度475mm,宽度470mm，高760mm；

**功能:**

1、柜全采用优质ABS强化塑胶一次性注塑成型，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，耐高温、抗酸碱腐蚀，方便清洁；

2、柜具有灵活伸缩拉板，拉板预设有杯子及温度计放置凹槽；在日常护理中可做写字板使用；

3、柜两侧有ABS材质隐藏式毛巾架和挂钩；

4、配有钢线喷塑杂物架一个，安装于床头柜后侧，中间分隔，可放置热水瓶和饭盒，使用方便；

5、柜下带门储物区内有ABS材质层板，高度可调节；

**材质：**柜所有配件都采用优质ABS强化塑胶材料注塑成型。

**配置：**柜体两侧配有ABS材质毛巾架。