**喷雾打磨仪招标参数**

1.自动夹紧功能的微电动手柄，集成喷雾控制

2.手柄线长≥160cm，

3.转速可以随意控制，转速范围2200-42000转/分

3.全程电子整流，不间断功率输出

4.三个独立可编程转速，按键数码显示

5.手柄重≤170克，可顺和逆时针旋转

6.LED灯指示当前喷雾量

7.质保三年