**外科吊塔**

高配置：适合腹腔镜手术使用，可配备不同数量的层板，单臂可承重大于500公斤，双臂承重大于200公斤，旋转度数大于300度，可配五气，模块式电插设置，视频网络接口以及不同长度规格的塔身。可连接LED灯（是否有蓄电功能）

低配置:外科吊塔：基础双层。可连接LED灯（是否有蓄电功能），输液架配置，氧气、二氧化碳、负压吸引、网络接口。无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。