附件：腔镜器械包器参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腹腔镜器械（1套配置） | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 分离钳 | 5.5\*340 | 2 | 把 | 此数据为一套数据，需要6套 |
| 2 | 弯剪刀 | 5.5\*340 | 1 | 把 |
| 3 | 持针钳 | 5.5\*340 | 1 | 把 |
| 4 | 钛夹钳 | 10.5\*340 | 1 | 把 |
| 5 | 单极电钩 | 5.5\*340 | 1 | 把 |
| 6 | 高频电线 | φ3\*3000 | 2 | 把 |
| 7 | 单极电凝 | 5.5\*340 | 1 | 把 |
| 8 | 保护穿刺器 | 5.5\*120 | 2 | 套 |
| 9 | 胆囊抓钳 | 10.5\*340 | 1 | 把 |
| 10 | 冲洗器 | 5.5\*340 | 1 | 套 |
| 11 | 保护穿刺器 | 10.5\*120 | 2 | 套 |
| 12 | 无损抓钳 | 5.5\*360 | 2 | 把 |
| 13 | 鸭嘴钳 | 5.5\*340 | 1 | 把 |
| 14 | 大抓钳 | 10.5\*450 | 1 | 把 |
| 15 | 小抓钳 | 5.5\*340 | 1 | 把 |
| 16 | 消毒盒 | 560\*80\*140 | 1 | 个 |
| 17 | 手柄 | 5.5\*340 | 10 | 只 |
| 18 | 取石钳 | 10.5\*340 | 1 | 把 |
| 19 | 气腹针 | 2.5\*125 | 1 | 把 |
| 20 | 直角钳 | 5.5\*340 | 1 | 把 |
| 21 | 取环钳 | 2.5\*420 | 2 | 把 |  |
| 22 | 标本钳 | 2.5\*420 | 2 | 把 |  |
| 23 | 直剪 | 2.5\*420 | 2 | 把 |  |
| 24 | 弯剪 | 2.5\*420 | 2 | 把 |  |