附件：

**带打印时间的封口机**

**技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 参数 |
| 1 | 长宽高 | 不小于620×270× 220m |
| 2 | 重量 | 不小于20kg |
| 3 | 电源 | 220V/50Hz |
| 4 | 最大功率 | 500N |
| 5 | 外壳材料 | 碳钢喷塑 |
| 6 | 封口留边 | 0-35mm 可调 |
| 7 | 封纹宽度 | 12mm．封口强度符合 YY/T 0698.5-2009 的要求 |
| 8 | 封口速度 | 10m/min，采用光控技术实现封口打印自动检测 |
| 9 | 操作界面 | 触摸液晶屏显示控制，图形化操作界面，内置时钟和日万可以设罝并具有自动储存功能 |
| 10 | 工作温度 | 60-220°C任意设置，预设4种常用温度;微电脑智能温度控制，温度偏差小于 1%, |