附件：

**热牙胶充填系统参数**

**一、特点**

**Fi-P:**

1.充电底座可实时监控电池温度；

2.显示屏可设置为适应左手或者右手操作；

3.热熔牙胶充填机釆用无线设计，有效加大了操作范围；

4.温控灵敏，显示简洁，操作方便；

5.热熔牙胶充填机有四种预设温度可选择：150℃、180℃、200℃、230℃；

6.安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机；

7.轻便小巧的手柄，不超过80g，且电池可更换；

**Fi-E:**

1.无线手持式设计，符合人体工程学的舒适握感，操作轻巧灵活；

2.标配4枚可重复使用的注胶针，有7款可重复使用注胶针型号供选购；

3.可选配一次性使用注胶针，符合更严格的感控要求，有3款一次性注胶针供选购；

4.银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度

5.牙胶棒直接装载到注胶针内部，可有效减少牙胶在机器内部的残留

6.牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却；

7.采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示；

8.标配2颗2000mAh大容量电池，可1秒快速更换，充满电可供充填约100个根管；

9.双注胶按键对称设计，按键灵敏

10.充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度，充电更安全；

11.贴心设计的牙胶余量指示窗，精准直观的显示牙胶余量情况；

12.有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机；

13.有5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃；

14.有3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求；

15.有3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定，使用更方便快捷；

16.26mm\*26mm（±）的小巧直径，重量不超过148g。

**二、主要配置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fi-P | | | |
| 1 | 加热充填手柄 | 1个 | |
| 2 | 充电底座 | 1个 | |
| 3 | 电源适配器 | 1个 | |
| 4 | 工作尖 | WP4004 | 1枚 |
| WP4504 | 1枚 |
| WP5506 | 1枚 |
| WP5508 | 1枚 |
| 5 | 工作尖隔热套 | 4个 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fi-E | | | |
| 1 | 加热充填手柄 | 1个 | |
| 2 | 充电底座 | 1个 | |
| 3 | 电池 | 2个 | |
| 4 | 电源适配器 | 1个 | |
| 5 | 注胶针 | E23G-M | 1枚 |
| E23G-L | 1枚 |
| E25G-L | 2枚 |
| 6 | 隔热保护罩 | 2个 | |
| 7 | 注胶针扳手 | 1个 | |
| 8 | 清洁环 | 1个 | |