附件：

**微量移液器**

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 微量移液器（加样枪） | 1.可调单道移液器的量程涵盖：0.1-2.5ul, 0.5-10ul, 2-20ul, 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul, 50-200ul, 100-1000ul, 200-1000ul, 1000-5000ul2.轻触推杆设计3.配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；4. 数字视窗，设定量程一目了然 5.耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒；6、具有ISO9001：2008 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证8.旋转计数器旋钮选择分液量10.可拆卸式组件，管嘴连件具有高化学稳定性 |