附件：

**全功能牙周治疗仪AIR技术参数**

**一、主要技术参数:**

1.主机网电源输入：～220V 50Hz 3A

2. 可充电锂电池：≥3.6V/750mAh

3. 输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50%

4. 输出的尖端振动频率：30±5kHz

5. 输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50%

6. 尖端输出功率：3W～20W

7. 进水压力：1bar～5bar (0.1MPa～0.5MPa)

8. 进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)

9. 主机尺寸：≥350mm×265mm×120mm

10.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体。

11.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。

12.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。

13.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。

14.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

15.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹。

16.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。

17.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。

18.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。

19.拥有清洁模式。

20.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。

21.蓝牙5.0无线多功能脚踏，标准模型、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。

22.质保三年，合同签订后30日到货安装。