七、污物车

**规格：**长度550mm,宽度550mm，高900mm;

**功能:**

1、整车全部采用优质不锈钢板、管冲压、折弯成形，抗腐、耐高温，可进行高温消毒;

2、配防水布袋，高强度涂塑牛津布制作，结实耐用，拆卸方便，易清洗；

3、四个3寸豪华万向轮，可灵活把握车的方向,操作轻松方便,整体造型简洁，稳固、安全、美观。

**材质：**层板及顶板采用≥1.0mm优质不锈钢板折弯成型，下层板内用30×15×1.0mm不锈钢方管加强；立柱采用φ25×1.0mm不锈钢圆管。

**配置:**

1、配3寸(φ75脚轮)静音豪华脚轮，两轮带刹车，独立刹车，其特点是刹车稳定性更好，脚轮全部刹车后， 保证在各方向均可制动,脚轮为聚氨脂材料不掉色，耐磨擦,制动性能好，稳定性强。

2、配防水布袋。