|  |  |
| --- | --- |
| LENSAR 设备保修服务采购项目 | |
| 序号 |  |
|  | 服务主要技术规格及要求 |
| 1. | 保修范围： 眼科 Yb：YAG 激光手术系统，（LENSAR Laser System-fs 3D）；型号： LLS-fs  3D；序列号： LLS5075 |
| 2. | 保修内容： 1）设备年度维护保养（更换年度保养套包） ；2）系统检查、调试、参数设置、  校准； 3）系统安全性检查； 4）免费电话咨询与指导； 5）一年至少两次的维护保养 |
| 3. | 年度全面保养， 内容如下： 更换冷却水； 更换水循环过滤器； 设备参数备份； 更换空气过 滤器； 光路检测； 马达电机刷检测； 干燥剂更换； 真空过滤器管道检测； 清洁并给 X、Y、  Z 轴承加润滑油； 清洁电机并加润滑油； 更换 Z 轴轨道吸油毛毡条； 硬盘清理 |
| 4. | 设备保养人员必须是原厂授权人员，具有专业的服务能力 |
| 5. | 在采购方拨打报修电话后服务机构须立即响应（不可抗力因素除外） ，并给予在线技术支  持、答疑和指导采购方排除简单的故障 |
| 6. | 现场维护保养后， 乙方出具详细的服务报告， 并由甲乙双方人员签字共同验收，作为正式  文件保存 |
| 7. | 设备技术服务需更换零部件需另外收费，更换下的零部件由乙方收回（技术保修）  设备技术服务需更换零部件不另外收费，更换下的零部件由乙方收回（技术全保） |
| 8. | 设备技术服务不包括服务期内非乙方指派人员（包括甲方自行或擅自委托第三方机构） 修  理该设备或更换该设备零备件，或其他乙方不能控制的原因造成该设备损坏而需乙方维修 |
| 9. | 设备技术服务不包括服务期内设备移动、重装、迁移、翻修的相应费用及保险费用 |
|  |  |
| 商务条款 | |
| 1 | 服务地点：南昌市第一医院指定地点。 |
| 2 | 付款方式：按年度结算维保服务费。合同生效后开始后第一个月内支付全年保修款项的  100% |