附件：

一、高速手机技术参数

1、最大扭力：20W

2、径向跳动：<0.03㎜

3、工作噪音：<65dB

4、机芯结构：开放式

5、机头材质：不锈钢

6、机头结构：一体机头

7、冷却方式：3点出水

8、换针方式：按压式

9、工作转速：34--37万转/分钟

10、工作水压：0.2--0.23Mpa

11、工作气压：0.23--0.25Mpa

12、接口方式：4孔

13、质保三年，合同签订后30日到货安装。

二、仰角手机技术参数

1、最大扭力：23W

2、径向跳动：<0.03㎜

3、工作噪音：<65dB

4、机芯结构：开放式

5、机头材质：纯铜

6、机头结构：一体机头

7、冷却方式：3点出水

8、换针方式：按压式

9、工作转速：32--35万转/分钟

10、工作水压：0.2--0.23Mpa

11、工作气压：0.28--0.30Mpa

12、接口方式：4孔/4孔快接

13、质保三年，合同签订后30日到货安装。